Приложение № 5 
к контракту 

№
Описание объекта закупки (Техническое задание) 
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по установке вызывной панели на калитку
МРП: 031012100000000
      2. Описание объекта закупки (оказываемых услуг): 

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, объемы оказываемых услуг и их результат:
	N п/п
	Наименование услуги, входящей в состав объекта закупки (указывается в соответствии с КТРУ – при наличии), номер КТРУ (при наличии)
	Требования к оказываемой услуге, результат оказанной услуги

	1
	2
	3

	1.
	Оказание услуг по установке вызывной панели на калитку
	Оказание услуг по установке вызывной панели на калитку должны производиться Исполнителем в строгом соответствии с требованиями настоящего технического задания, согласно ГОСТам, СНиПам, ТУ, Правилам техники безопасности, Правилам технической эксплуатации и другим нормативно-техническими документам. 
Используемые материалы должны соответствовать, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем  Заказчику до начала выполнения услуг с использованием этих материалов и товаров.
Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку объекта, на котором выполняются работы и прилегающей непосредственно к нему территории.
Транспортировка материалов, оборудования, товаров на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.
Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально- технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, а также обеспечить наличие материалов, товаров и оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием.
Все услуги выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.
При осуществлении работ Исполнитель обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
Услуга включает себя:

- доставка, разгрузка поставляемого товара;

- прокладка кабеля;

-монтаж вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, выключателя (на пульте охраны); 

-установка столба под кнопку выхода (с кнопкой выхода);

- пуско-наладка.

Выполнение работ производится в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. Технология и методы производства работ должны производиться в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Перечень оборудования и материалов указано в приложении № 1 к ООЗ (ТЗ)


2.2. Указание на технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанных с определением соответствия объектам закупки потребностям заказчика: 
ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем, часть 1. 
ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем, часть 2. 

ГОСТ Р 53195.3-2009 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем, часть 3. 

ГОСТ Р 27.002-2009 Надежность в технике. Термины и определения. 

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

На оказание услуг  Исполнитель представляет Заказчику гарантию. Гарантийный срок на оказание услуг составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документов приемки.

3. Требования к персоналу оказывающих услуги по установке и пуско-наладке оборудования.

3.1.  Наличие действующей лицензии на осуществление работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной соответствующим лицензирующим органом, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, если для выполнения вышеуказанных работ наличие такой лицензии обязательно;

3.2. Персонал Исполнителя, привлекаемый к работам должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением до 1000В, что подтверждается (копии документов, выписка из протокола) на каждого сотрудника;

3.3. Персонал Исполнителя, привлекаемый к работам должен иметь не ниже второй группу по безопасности работ на высоте, что подтверждается (копии документов, выписка из протокола) на каждого сотрудника;

3.4. Персонал Исполнителя, привлекаемый к работам должен иметь удостоверения о прохождении работниками инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда, подтверждается (копии документов, выписка из протокола);

Копии документов, перечисленные в п.3, предоставляются Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней до момента заключения контракта, без предоставления данных документов Контракт с Исполнителем не заключается.

Гарантии качества распространяются на результат оказанных услуг, а также на используемые товары.

Ответственность за соблюдение техники безопасности при оказании услуг сотрудниками Исполнителя несет Исполнитель. 

График оказания услуг (при необходимости оказания услуг в здании/на территории Заказчика, передачи результата оказанных услуг Заказчику) устанавливается следующим образом: в случае указания срока оказания услуг в рабочих днях оказание таких услуг осуществляется в рабочее время Заказчика с учетом перерыва на обед. Во всех иных случаях Исполнитель самостоятельно определяет дни и время исполнения обязательств по контракту в пределах установленного срока исполнения обязательств. 

Исполнитель обязан заблаговременно (не позднее, чем за один день до фактической передачи результатов оказанных услуг) предупредить Заказчика о дате и времени передачи результатов оказанных услуг посредством телефонной связи и на адрес электронной почты Заказчика. 
Приложение № 1

к ООЗ (ТЗ)
Перечень оборудования и материалов
	№
	Наименование товара / услуги / работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Вызывная панель DS-KV6113-PE1(C)
	шт
	2

	2
	Защитный козырек для DS-KV6113-PE1(C)
	шт
	1

	3

	Монитор домофона DS-KH6350-TE1
	шт
	1

	4
	HiWatch DS-S504P(B) коммутатор с питанием POE
	шт
	1

	5
	PoE-сплиттер OSNOVO PoE Splitter/3 Fast Ethernet sct1262
	шт
	2

	6
	Брелок ST-PT011MF-GR
	шт
	25

	7
	Электромонтажные и пусконаладочные работы
	услуга
	1


