Приложение №5
к Контракту _________________
 от ________________
Описание объекта закупки (техническое задание)
Поставка шнекороторного снегоочистителя для АМКАДОР 211
1. Наименование объекта закупки: шнекороторный снегоочиститель для АМКАДОР 211.
2. Место поставки товара: 141195, Московская область, городской округ Фрязино,
улица Садовая, вблизи дома 18 (территория бывшей воинской части). (В рабочие дни с 8-00 час до 12-00 час., с 12-00 час до 15-00 час.)
3. Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта
4. Требования к упаковке и маркировке товара: Товар поставляется в упаковке (таре).
Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. 
5. Требования к качеству и безопасности товара: весь товар должен быть новым,
серийного производства. не бывшим в употреблении без повреждений, соответствовать указанным характеристикам. Некачественный Товар, признанный таковым в момент приемки, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в течение 3-х рабочих дней.  Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: он не должен быть недоброкачественным, контрафактным, фальсифицированным 

Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующем данный вид деятельности. 
    ГОСТ 31553-2012 «Погрузчики малогабаритные с бортовым поворотом. Общие технические условия».

      ГОСТ 29290-92 «Машины землеройные. Ковши погрузчиков и погрузочные ковши экскаваторов. Расчёт вместимости»
6. Требования к функциональным и техническим характеристикам товара: указаны в приложении № 1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию).
7. Способ доставки: Доставка и разгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика. 

8. Гарантийный срок:
не менее 12 месяцев с даты подписания документа приёмки.

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемые значения
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Шнекороторный снегоочиститель для АМКАДОР 211
	Совместимость
	Амкадор 211
	Шт.
	1

	
	
	Комплект поставки
	Включает в себя все детали монтажа, не требует доработки и подгонки для полноценной эксплуатации. 
	
	

	1. 
	
	Производительность (м3/ча)с не менее
	150 
	
	

	2. 
	
	Макс.высота снега (мм)
	400
	
	

	3. 
	
	Дальность отброса снега – до (м.)
	5
	
	

	4. 
	
	Рабочая ширина не менее мм
	1850
	
	

	5. 
	
	Масса не более кг.
	350
	
	

	6. 
	
	Наличие РВД 
	да
	
	

	7. 
	
	Диаметр витков шнека не менее мм
	360
	
	

	8. 
	
	Привод сопла
	Механический 
	
	

	9. 
	
	Привод шнека
	От гидросистемы мини погрузчика
	
	

	10. 
	
	Система плавного торможения
	да
	
	

	11. 
	
	Защита от попадания посторонних предметов в шнек
	да
	
	


