Приложение №5 

Описание объекта закупки (техническое задание)
Приобретение резиновой крошки и расходных материалов для ее укладки

КОЗ2: 11.201.01.05.09.04.005/11.104.01.01.14.02.001/11.201.03.05.02.03.003/11.201.09.01.01.05.004/11.203.01.16.01.03.002/11.201.09.01.01.06.051
ОКПД2: 22.19.73.119/22.29.23.110/20.52.10.110/32.91.19.120/20.14.71.151/25.73.60.190
 Источники финансирования: ЦБПС остатки
1. Общие требования к товару
       1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства)
       1.2. Требования к качеству и безопасности товара
      1.2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должна соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и образцам, утвержденным в установленном законом порядке.
      1.2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
      1.2.3 При исполнении Контракта существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
2. Условия поставки
2.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара. 
2.2. Поставщик обязан передать все товары, одновременно.
2.3.Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
2.4. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель заказчика непосредственно в момент приемки товара.
2.5. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.
2.6. В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, заказчик обязан отказаться от приемки такого товара. При этом поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

	
N п\п
	
Наименование товара
	
Характеристика товара
	
Количество

	1
	Резиновая крошка
	Цвет                                 коричневый/темн.коричневый/темн.лососевый
Фасовка:                                      мешок 25 кг
Размер                                         2-4 мм


	450 кг

	2
	Таз строительный прямоугольный 370ммх460мм 40 л
	Объем (л)                                       40
Ширина                                         370 мм
Высота                                           460 мм
Материал                                        пластик
Габариты без упаковки           370х460х570 мм
Форма                                       прямоугольная
	3 шт

	3
	Клей для резиновой крошки
	ПУ-Клей для резиновой крошки 1К
ведро или канистра 10 кг и 20 кг
Вязкость динамическая при 25 °С
2000–5000 мПа•с
Время отверждения при температуре 25 °С, относительной влажности воздуха 65 %
24 часа — пешеходные нагрузки; 3–5 суток — ударные, вибрационные нагрузки
Рекомендуемое соотношение материалов на 1 м2 покрытия
Резиновая крошка: 8 кг. Клей: 1,6–1,8 кг
Содержание нелетучих веществ, %	99
Плотность при 20°С, г/см3	               1,05 - 1,15
Массовая доля изоцианатных групп, %	8,0–10,0
Прочность при сдвиге клеевого соединения металлов Ст3-Ст3, МПа, не менее          	6
Прочность на разрыв, МПа, не менее 0,25 МПа
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	25 %
	50 кг

	4
	Валик прикаточный 400мм для резиновой крошки
	Цвет                                      белый; красный
Комплектация                 валик прикаточный
Страна производства                     Россия
Держатель                                   металл 
Размер рабочего полотна          400мм   
материал                                      капролон
Прижимной валик для выравнивания и уплотнения смеси из резиновой крошки.
	2 шт

	5
	Скипидар
	Назначение
битумные материалы, лаки, масляные краски
	4 литра

	6
	Гладилка прямая нержав.сталь 130х600 мм
	Длина лезвия                                       600 мм
Ширина полотна                                 130 мм
Материал полотна             нержавеющая сталь
Зубцы                                                     нет
Материал рукояти                                 дерево
Прямая                                                    да
Габариты без упаковки                   130х600 мм
	2 шт



4. Особые требования
	Поставщик должен быть зарегистрирован в ПИК ЕАСУЗ и вести электронный документооборот с Заказчиком в порядке, установленном Регламентом документооборота (Приложение № 4 к Контракту). 
Цена контракта включает в себя стоимость упаковки, расходы по транспортировке  до конечного пункта (места поставки товара), стоимость сопутствующих поставке работ/услуг, НДС, а также все налоги и другие обязательные платежи, пошлины и прочие сборы и расходы, которые исполнитель контракта будет оплачивать в соответствии с условиями контракта, то есть цена контракта является конечной для Поставщика
