	Приложение 5 к контракту
от «___» ___________ 2026 г. № ______


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование закупки: Закупка в 2026 году услуг по монтажу и оформлению новогодних елей для нужд МБУК ОГДК «Солнечный»
2.  КОЗ2: 31.204.04.16.01.01.015 - Работы по монтажу и / или демонтажу новогодних елей, новогодних украшений и аналогичных конструкций.
3. ОКПД2: 43.29.19.190-Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки.
4. КТРУ: 43.29.10.000-00000004-Работы строительно-монтажные прочие.
5. Место и сроки оказания услуг:
· 143006, Московская область, Одинцовский округ, г. Одинцово, ул. Солнечная д. 20; 
· 143025, Московская область, г. Одинцово, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4.
Услуги должны оказываться Исполнителем в сроки, указанные в разделе «График выполнения обязательств по контракту» приложения 2 к Контракту.  
Заявки направляются посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
6. Функциональные характеристики оказываемой услуги:
[bookmark: _Hlk178598455]Услуги по монтажу и оформлению новогодних елей включают в себя обязательства со стороны Исполнителя по осуществлению монтажа сборной конструкции елей (искусственной каркасного исполнения), праздничного оформление металлоконструкции украшениями, укладки пригруза, праздничного и световое оформления, коммутации освещения.
1) Установка каркаса, навески включает в себя:
- гарантию на устойчивость монтажа во время одного цикла эксплуатации;
- доставку ели и пригруза на место монтажа со склада (место хранения) Заказчика;
- работу транспорта, спецтехники и высотного оборудования, работу монтажного подразделения специальными инструментами на местности в зимних условиях.
2) Оформление игрушками включают в себя:
- оформление ели макушкой, игрушками, ограждением и другим оборудованием;
- доставку материалов для оформления на место монтажа со склада (место хранения) Заказчика;
- работу транспорта, спецтехники и высотного оборудования, работу монтажного подразделения специальными инструментами на местности в зимних условиях.
3) Коммутации освещения включает в себя: 
- коммутация гирлянд и отладка работы оборудования управления освещением;
- проверка работы освещения в тестовом режиме.
Высота конструкции в сборе по адресу:
	143006, Московская область, Одинцовский округ, г. Одинцово, ул. Солнечная д. 20
	не более 10 метров

	143025, Московская область, г. Одинцово, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4
	не более 6 метров






7. Требования к качеству оказываемых услуг:
Во время оказания услуг Исполнитель самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения и размещения сотрудников. В случаях проведения высотных работ необходим допуск для работы на высоте.
Оказание услуг по монтажу и праздничному оформлению металлоконструкции с украшениями производится строго в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и сроками выполнения.
 В период установки праздничного оформления контроль за состоянием элементов праздничного оформления производится регулярно. Исполнитель обязан обеспечить целостность украшений. Не допускается повреждение украшений, которое может нарушить   эксплуатационные качества праздничного оформления.
При необходимости оказания услуг с привлечением транспорта, спецтехники и высотного оборудования, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика, с целью беспрепятственного доступа Исполнителя к месту установки сборной конструкции. Ответственность за технические условия и безопасность вышеуказанного оборудования несет Исполнитель. 







