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	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (при наличии)
	Требования к функциональным,
техническим и качественным, эксплуатационным
характеристикам товара
	Ед. изм.

	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Значение показателя, предлагаемое участником
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разбрасыватель песка л-116-01
	Лидсельмаш
	Производитель
	О компании
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»
	
	

	
	
	
	Тяговое усилие трактора
	≥0,6
	
	кН

	
	
	
	Рабочая скорость, км/час
	6-15
	
	Км/ч

	
	
	
	Транспортная скорость, до 
	25
	
	км/ч

	
	
	
	Рабочая ширина разбрасывания
	3-5
	
	м

	
	
	
	Грузоподъемность
	0,5
	
	т

	
	
	
	Габаритные размеры
	1300*1160*1400
	
	мм

	
	
	
	Масса
	200
	
	кг

	
	
	
	Допускаемая влажность песка
	25
	
	процентов

	2
	Скалыватель снежного наката дисковый ССНД-45
	
	Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков
	да
	
	

	
	
	
	Диаметр инструмента
	450
	
	мм

	
	
	
	Скорость передвижения в рабочем положении
	2-10
	
	Км/ч

	
	
	
	Габаритные размеры
длина/ширина/высота
	1360/1160/510
	
	мм

	
	
	
	Масса
	93
	
	кг

	
	
	
	Марка стали диска
	65Г
	
	




