
Техническое задание
На оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов

1. Заказчик: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Добры дом «Одинцовский».
2. Наименование предмета закупки: Оценка соответствия лифтов в форме технического освидетельствования и электроизмерительные работы на лифтах.
3. Срок выполнения работ (оказания услуг): с 01 января 2027 г. до 30 декабря 2027г.
4. Требования к выполнению работ: по адресам, указанным в приложение к техническому заданию №1, согласно графикам выполнения. Исполнитель осуществляет оценку соответствия лифтов в период эксплуатации в форме технического освидетельствования и электроизмерительные работы на лифтах, согласно условиям договора. Требования к оказанию Услуг:

Качество услуг - в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, другой нормативной документации (СНиП, ГОСТ), регламентирующей проведение  освидетельствования  лифтов, ГОСТ Р 53783-2010

5. Требования к Исполнителю: 

5.1.К выполнению работ допускаются организации (испытательные центры), аккредитованные в установленном порядке в соответствии с главой 5 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и утвержденной области аккредитации, содержащей  расширение по ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и необходимые Правила и методы исследований (испытаний) и измерений и документы в области стандартизации, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия в соответсвии с п.4, ст.6 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»: ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности», ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы пассажирские, конвейеры. Методология анализа и снижения риска», ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ Р 53781-2010 «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов», ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

6. Виды работ:
6.1. Техническое освидетельствование лифтов.

   Производится с целью оценки соответствия технического состояния лифтов, условий эксплуатации  требованиям  нормативных  документов, регламентирующих  эксплуатацию  лифтов.

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824.
При техническом освидетельствовании лифта осуществляют:

· проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;

· визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;

· проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

· визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом.
7. Порядок выполнения работ, оказания услуг:
Исполнитель обязан обеспечить в период проведения работ безопасные условия труда работникам, соблюдение правил и норм охраны окружающей природной среды в части выполняемых работ. Несет ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

Ответственность за выполнением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, порядке ее разделения при выполнении работ, определяется Договором между «Заказчиком» и «Исполнителем».
Перед началом работ на территории действующих объектов «Заказчика», «Исполнитель» обязан ознакомить рабочих и технический персонал с производственными инструкциями и инструкциями по охране труда по видам работ.
Лица ответственные за общую организацию безопасного проведения работ, ответственных за безопасное производство работ на территории действующего предприятия со стороны «Заказчика» и «Исполнителя» назначаются приказами этих организаций.  Производить работы в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасное выполнение работ

8. Требования ОТ и ПБ при выполнении работ:


Ответственность за выполнением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, порядке ее разделения при выполнении работ, определяется Договором между «Заказчиком» и «Исполнителем».

Перед началом работ на территории действующих объектов «Заказчика», «Исполнитель» обязан:

По требованию «Заказчика» разработать и предоставить для согласования «Заказчику» документацию – технологические карты и инструкции на выполнение работ, в которых должны быть разработаны все мероприятия по охране труда промышленной и пожарной безопасности, без которых нельзя приступать к работам.

Ознакомить рабочих и технический персонал с производственными инструкциями и инструкциями по охране труда по видам работ.

Лица ответственные за общую организацию безопасного проведения работ на территории действующего предприятия со стороны «Заказчика» и «Исполнителя» назначаются приказами этих организаций. Приказ «Исполнителя» в 1 экз. передается до начала работ «Заказчику».

К производству работ допускаются лица из числа рабочих и ИТР, обученные и аттестованные в установленном порядке и прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по Программам, разработанным и утвержденным руководителем «Заказчика», содержащие особенности работы на данном действующем предприятии. Инструктаж проводит назначенный приказом ИТР действующего объекта. Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Удостоверения, либо копии протоколов проверки знаний, приказы о назначении ответственных ИТР передаются до начала работ «Заказчику».

Руководство «Заказчика» вправе остановить проведение работ «Исполнителем» при нарушении его работниками требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

«Исполнитель» вправе требовать от «Заказчика» выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении подготовительных работ на объекте «Заказчика».

На действующей площадке рабочие, специалисты, руководители подрядных организаций обязаны:

«Исполнитель» обязан производить работы в спецодежде, спецобуви и других СИЗ обеспечивающих безопасное выполнение работ.

9. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по итогам выполненных работ Исполнитель передает Заказчику Акт технического освидетельствования лифта. 
10. Порядок оплаты работ: оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг на основании акта выполненных работ, счета и счет-фактуры в течение 30-ти дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ.







Приложение к техническому заданию №1
Перечень лифтов по оценке соответствия лифтов в форме технического освидетельствования и электроизмерительные работы на лифтах 

	№
	Адрес установки
г. Звенигород
	Рег.№
	Назначение
	Г/п
	Год 1-го
	Кол-во

	 
	
	 
	лифта
	кг
	ТО
	остановок

	1
	Проезд Ветеранов, д.6
	82446
	Больничный
	500
	2016
	6

	2
	Проезд Ветеранов, д.6
	82447
	Больничный
	500
	2016
	6

	3
	Проезд Ветеранов, д.6
	110632
	Пассажирский
	400
	2005
	6

	4
	Проезд Ветеранов, д.6
	120942
	Пассажирский
	400
	2009
	6

	5
	Проезд Ветеранов, д.6
	64122
	Платформа 
	225
	2017
	2


