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Техническое задание
Сроки поставки: 
[bookmark: _GoBack]0 дней  - с даты заключения контракта
20 дней - с даты заключения контракта


	№
	Название
	Непосредственное описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
	Кол-во шт.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Светильник уличный светодиодный консольный
[image: ]
	Общая информация
Тип  светильник уличный
Способ монтажа  консольный
Место установки  на опору
Источник питания  от сети
Лампа в комплекте  да
Тип лампы  светодиодная
Цоколь   LED (встроенные светодиоды)
Площадь освещения, м2   140
Срок службы  40000 ч
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +40
Подробные характеристики
Мощность, Вт  120
Мощность лампы  120 Вт
Цветовая температура, К  5000
Световой поток  13200 лм
Цвет свечения   нейтральный белый
Напряжение   220 v
Класс защиты IP    65
Корпус
Форма плафона   трапециевидная
Материал плафона  поликарбонат
Цвет корпуса   серый
Материал корпуса  силумин
Особенности
Датчик движения  нет
Датчик освещенности  нет
Защитная решётка  нет
Антивандальное исполнение   да
Диммирование   нет
Регулировка по высоте   нет
Пульт ДУ в комплекте   нет
Тип управления   выключатель
Габариты и вес
Вес, кг   1.68
Дополнительная информация
Гарантийный срок   48 мес
Количество единиц продаж в транспортной упаковке   1
Страна происхождения   Россия

	14
	










5251,00
	






73 514,00

	2
	Лампа светодиодная (Цоколь G13)
[image: ]              
	Лампа светодиодная IEK 10 Вт G13 T8 4000 К 900 Лм матовая (LLE-T8-10-230-40-G13)
Технические характеристики
Цоколь G13              Мощность, Вт 10
Соответствие мощности ламп накаливания 90 Вт
Цветовая температура, К 4000
Цвет свечения нейтральный белый
Световой поток 900 лм      Напряжение 220  v
Угол светового пучка 270 градусов       Срок службы 30000 ч
Корпус   Тип колбы T   Тип рассеивателя матовый
Длина, мм 589
Диаметр, мм 25
Функциональные возможности 
Энергосберегающая нет
Филамент нет   Диммирование нет
Датчик движения нет  Умный дом нет
Общая информация
Диапазон рабочих температур, °C  от -10 до +40
Дополнительная информация
Гарантийный срок 24 мес
Количество штук в упаковке 1
Кол-во единиц продаж в промежуточной транспортной упаковке отсутствует
Количество единиц продаж в транспортной упаковке 20
Страна происхождения  Китай
	

20
	







249,00
	











4980,00

	ИТОГО 
	78494,00
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