Приложение № 1
к техническому заданию
	№
п/п
	Наименование товара
	Кол-во, ед. измерения
	Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии)
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование параметра (показателя товара)
	Требуемое значение, установленное Заказчиком
	Единица измерения

	1
	Сиденье со спинкой

[image: Cиденье Форто со спинкой 460х253х228 мм, цвет черный/черный – FORTO.C:11 - 1]
[image: ]
	7 шт
	Форто

	Габариты
	460х253х228
	мм

	
	
	
	
	материал
	металлические детали, покрытые резиной
	

	
	
	
	
	цвет
	черный/черный
	

	2
	Детские качели-люлька[image: ][image: ]
	7 шт
	Форто

	Габариты
	460х295х230 
	мм

	
	
	
	
	материал
	металлические детали, покрытые резиной
	

	
	
	
	
	цвет
	красный/черный
	

	3
	Крепление подвесных сидений для качелей 
[image: ]
[image: ]
	10 шт
	Форто

	Резьбовой стержень 
	М12x160
	мм

	
	
	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	4
	Круглое сиденье без подвесов
[image: ][image: ]
	8 шт
	
	Материал
	Резиновое 
	

	
	
	
	
	диаметром
	280
	мм

	
	
	
	
	цвет
	черный
	

	5
	Крестообразный соединитель для канатов
[image: ][image: ]
	60 шт
	
	Вид
	Цельнолитой соединитель типа "яйцо"
	

	
	
	
	
	Материал
	полиамид ПА6
	

	
	
	
	
	Применение
	для канатов диаметром 16 мм.
	

	6
	Ручка резиновая Тип1
[image: ][image: ]
	10 шт
	
	Вид
	Ребристая резиновая ручка
	

	
	
	
	
	Материал
	ПВХ пластикат
	

	
	
	
	
	Диаметр трубы
	20 
	мм.

	7
	Наконечник стальной для каната
[image: ] [image: ]
	15 шт
	
	Вид
	сборный неокрашенный наконечник из двух половинок
	

	
	
	
	
	Материал
	Стальной
	

	
	
	
	
	Применение
	для фиксации каната 
	

	
	
	
	
	Диаметр каната
	40
	мм

	8
	
Баскетбольное кольцо 

[image: Игровые элементы – 610.007.001.001 | картинка 1]
	4 шт
	
	Диаметр 

	≥ 450
	мм

	
	
	
	
	Длина сетки
	≥ 420  и  < 440
	мм

	
	
	
	
	Наличие сетки в комплекте
	Да
	

	
	
	
	
	цвет
	разноцветный
	

	9
	Подвесное круглое сиденье для канатной дороги
[image: Комплектующие для канатных дорог – 103.006.006.001 | картинка 1]
	6 шт
	KBT CURVE
	сиденье диск
	270х115
	мм

	
	
	
	
	цепь
	оцинкованная сталь
	

	
	
	
	
	Диаметр цепи
	6
	мм

	
	
	
	
	Материал защитного кожуха на цепь

	ПВХ
	

	
10
	Омегообразная скоба с винтом М8
[image: M04-3108D] [image: M04-3108D]
	50 шт
	
	Скоба омегообразная 
	М8
	

	
	
	
	
	материал
	нержавеющая сталь
	

	11
	Неопреновая ручка 
[image: ] [image: ]
	8 шт
	
	ручка для труб диаметром
	20-25
	мм.

	
	
	
	
	Длина
	220 
	мм

	
	
	
	
	материал
	Неопрен
	

	
	
	
	
	цвет
	черный/красный
	

	12
	Т-образный соединитель для канатов
 [image: ] [image: ]
	30 шт
	
	для канатов диаметром
	16
	мм

	
	
	
	
	Материал
	пластик (полиамида 6, ПА6)
	

	
	
	
	
	Назначение
	для соединения двух перпендикулярно расположенных канатов
	

	13
	Ручка резиновая Тип2
[image: ] [image: ]
	12 шт
	
	длиной

	118 
	мм

	
	
	
	
	для труб диаметром
	21
	мм

	
	
	
	
	цвет 
	черный
	

	14
	Круглый резиновый отбойник для балансиров
[image: ] [image: YL-S450]
	4 шт
	
	Размер
	156х147х80
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Резина
	

	
	
	
	
	Назначение
	для смягчения удара
	

	15
	Качели подвесные 
[image: ] [image: ]
	6 шт
	
	Габариты
	445х226х43
	

	
	
	
	
	материал
	металлические детали, покрытые резиной
	

	
	
	
	
	цвет
	черный/черный
	

	
16
	Комплект подвесов из цепи

[image: ][image: ]
	10 шт
	
	длина
	1,8
	м

	
	
	
	
	материал
	нержавеющей стали
	

	
	
	
	
	диаметр
	6 
	мм

	
	
	
	
	Комплектация
	С одной стороны подвес заканчивается звеном цепи, на другом конце — 2 рым-болта для крепления к качели в 2х точках. В комплекте 2 подвеса. Метизы (гайки и шайбы) входят в комплект.
	

	17
	Ручка резиновая Тип3
[image: ] [image: ]
	6 шт
	
	длиной

	118 
	мм

	
	
	
	
	для труб диаметром
	25-27
	мм

	
	
	
	
	цвет 
	черный
	

	18
	Ручка резиновая Тип4
[image: ][image: ]
	4 шт
	
	длиной

	138 
	мм

	
	
	
	
	для труб диаметром
	32
	мм

	
	
	
	
	цвет 
	черный
	

	19
	Малый коуш 
[image: ][image: ]
	20 шт
	
	материал
	полиамид ПА6
	

	
	
	
	
	армированного каната диаметром
	16 
	мм

	20
	Крепление подвесных сидений "Гнездо" для качелей
[image: ] [image: ]
	8 шт
	
	размеры
	180х160
	мм

	
	
	
	
	Назначение
	антивандальное
	

	
	
	
	
	материал
	нержавеющая сталь  
	

	21
	Термоусадочная заглушка Тип1
[image: ][image: ]
	100 шт
	
	диаметр
	12
	мм

	
	
	
	
	размеры
	12х40
	мм

	
	
	
	
	Назначение
	с клеевым слоем внутри, 

	

	
	
	
	
	цвет
	черный
	

	22
	Термоусадочная заглушка Тип2
[image: ] [image: ]
	69 шт
	
	диаметр
	20
	мм

	
	
	
	
	размеры
	20х55
	мм

	
	
	
	
	Назначение
	с клеевым слоем внутри, 

	

	
	
	
	
	цвет
	черный
	

	23
	Термоусадочная заглушка Тип3
[image: ] [image: ]
	20 шт
	
	диаметр
	55
	мм

	
	
	
	
	размеры
	55х103
	мм

	
	
	
	
	Назначение
	с клеевым слоем внутри, 

	

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	цвет
	черный
	

	24
	Крепление подвесных сидений для качелей 
[image: ][image: ]
	6 шт
	Форто
	размеры
	90х95
	мм

	
	
	
	
	материал
	нержавеющая сталь 
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