ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку песочницы 
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Заказчик: МБОУ Одинцовская СОШ №1 дошкольное отделение детский сад № 23  
Адрес заказчика: 143006, МО, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская владение 37
Демонтаж старой  песочницы и установка новой 



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам материала, требования  к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материала, сведения о размерах и иные показатели
	Кол-во товара (шт.)
	Эскиз*
*по конструкции должен соответствовать приведенному эскизу (требование точного соответствия рисунку не установлено)

	1.
	Песочница деревянная
2000х2000 х0,32 м
	Габаритные Размеры:
	Длина (мм) не менее:  2000
Ширина (мм) не менее:  2000
Высота (мм) не менее: 0,32
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	Песочница предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях  с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте до 7 лет. Может эксплуатироваться во всех климатических зонах. 
Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.
Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации.
Песочница должна представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую ребенку комфортные условия для игры с песком на открытом воздухе
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1. Требования к используемым  материалам:

1.1. Используемая древесина и ее защитные средства должны соответствовать ГОСТ Р 52169-2012, а именно – не оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации, не вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка.
1.2.  Все деревянные элементы детского игрового оборудования должны быть изготовлены из дерева, шлифованной, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы в соответствии с  ГОСТ Р 52169-2012.
1.3. Используемые лакокрасочные покрытия должны быть полиуретановыми, предназначенными для применения на детских площадках
1.4.  Запрещается использовать угловую сталь при изготовлении детского спортивно-игрового оборудования в соответствии с требованиями безопасности, установленными международными и Российскими стандартами, указанными в техническом задании Заказчика.
1.5.  Размеры отверстий решеток, сеток и иного спортивно-игрового оборудования не должны представлять собой опасность для попадания пальцев рук, ног, головы ребенка. Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
1.6. Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены.
1.7.  Несущие столбы оборудования должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100мм х 100мм.
1.8. Товар, должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:
Оборудование должно соответствовать требованиям:

•	- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
•	- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

•         -  Технический регламент «О безопасности детских игровых площадок» № ТР ЕАЭС 042/2017

2. Требования к работе:. 
2.1. Перед началом работ по установке оборудования, поставщик обязан предоставить сертификаты ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности детских игровых площадок» и российских ГОСТ, применяемых к данному оборудованию.
.
2.2. Детское игровое оборудование должно сопровождаться следующей документацией:  
- техническим паспортом, в котором должно быть указано: общие сведения об изделии, основные технические данные и характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, сведения о расконсервации, свидетельство об упаковке, гарантийные обязательства, рекламация, сведения о хранении, сведения о консервации и расконсервации, учет неисправностей при эксплуатации, учет технического обслуживания, сведения о ремонте, условия хранения, условия эксплуатации, инструкция по монтажу, инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации, инструкция по осмотру обслуживанию и ремонту оборудования, рекомендуемый тип покрытия игровой площадки, назначенный срок службы оборудования, сведения о перевозке оборудования, сведения об утилизации, правила по безопасной эксплуатации, типовые схемы монтажа оборудования и условия бетонирования, чертежи и схемы, схема сборки, порядок сборки и перечень крепежных изделий , спецификация крепежа, особые отметки.	
2.3 Каждый элемент детского игрового и спортивного оборудования, согласно ТР ЕАЭС 042/2017 должен сопровождаться табличкой, которая включает в себя наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер.
2.4 Подрядчик должен выполнять работы в соответствии со схемами размещения оборудования на территории объекта и техническим заданием Заказчика.
2.5.  При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.
2.6.  Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов, указанных в техническом задании Заказчика, детское спортивно-игровое оборудование должно иметь гигиенические сертификаты, а также технический паспорт, в котором должны быть указаны: изготовитель, заводской номер, предназначение, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы.
2.7.  Подрядчик обязан поставить и установить оборудование, не бывшее в эксплуатации, год выпуска оборудования должен быть не ранее 2023 года.
2.8.  Допускаются отклонения размеров оборудования от размеров, установленных в техническом задании Заказчика, в сторону увеличения в соответствии с требованиями соответствующего ГОСТ Р, устанавливающего требования к соответствующему виду оборудования, без увеличения стоимости работ, и площади территории, занимаемой спортивно-игровым комплексом. 
2.9.  Допускается изменение установленного Заказчиком количества оборудования (игровых или спортивных элементов), входящего в состав спортивно-игрового комплекса, только в сторону увеличения без изменения стоимости работ, площади территории, занимаемой комплексом. 
2.10.  Сборка и монтаж спортивно-игрового оборудования производится в соответствии с технической документацией, прилагаемой к данному оборудованию.
2.11.  Работы надлежит производить с использованием техники, оборудования, материалов, допускаемых к использованию при проведении видов работ, установленных техническим заданием Заказчика и отвечающих требованиям стандартов. 
.
3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:
Поставщик устанавливает гарантию качества и надёжности и результатов выполненных работ, в том числе установленного на объекте оборудования, сроком на 1 (один) год. 
В случае если производителем оборудования установлен больший гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный производителем. 
Течение гарантийного срока начинается с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ. 
Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией на игровое оборудование и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования;
- возможность эксплуатации результатов выполненных работ и игрового оборудования на протяжении гарантийного срока.
В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан на основании претензии Заказчика за свой счёт устранять недостатки оборудования и результатов выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сроки, установленные Заказчиком. 
При этом течение гарантийного срока продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки или дефекты выполненных работ.
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