
Техническое задание 
на поставку расходных медицинских материалов для ЧЛХ (лот ЭМ)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. измер.
	Кол-во 

	1.
	Угловой хирургический наконечник с генератором света
	S-9 L G-Угловой хирургический наконечник с генератором света Mini-LED+ и внешним спреем, разборный
Производитель: W&H Dentalwerk (Австрия)
Передаточное отношение: 1:1
Система соединения: ISO 3964 (DIN 13.940)
Система освещения: Mini LED+
Источник питания: автономный генератор
Качество освещения: дневной свет
Спрей: внешний
Система зажима: рычажный зажим
Вращающиеся инструменты: для хирургических боров и фрез
Диам.2.35 мм (кроме того, для системы Stryker)
Максимальная длина: 45 мм
Макс. скорость привода: 40,000 об/мин.
Разборный: да

	штука
	2

	2
	Иглодержатель 20 см
	Хирургический инструмент предназначенные для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Специальный замок, кремальера, фиксирует рукоятки иглодержателей в заданном положении.
Длина инструмента 200 мм
Конструктивные особенности изделия: Деликатная модель; Кремальера; Твердосплавные вставки, Прямой
Кратность применения многоразовые
Материал Нержавеющая сталь
Особенность рабочей части Зазубренные бранши
	штука
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