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Описание объекта закупки (техническое задание)
 Приобретение огнетушителей для нужд 
МБУ "Жилищник"
1. Основные сведения
Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищник».
КОЗ2: 11.218.01.01.01.01.002 — Огнетушитель переносной.
ОКПД2: 28.29.22.110 — Огнетушители.
КТРУ: 28.29.22.110-00000014 — Огнетушитель.
Срок поставки: в течение 3 рабочих дней от даты заключения Контракта.
Время поставки: в рабочее время Заказчика с 10:00 до 16:30.
2. Требования к поставляемому товару
Поставляемое оборудование должно быть новым, не использованным ранее, соответствовать ТУ, российским стандартам, ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», а также техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.
Товар должен быть сертифицирован, иметь паспорт и руководство по эксплуатации. Маркировка и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и соответствовать требованиям нормативной документации.
3. Спецификация
	
	Наименование 
	Технические характеристики
	Количество
	

	1
	Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) ABCE
	Переносной, закачной, порошковый. Масса огнетушащего порошка — 4 кг. Классы пожаров: A, B, C, E. Рабочее давление — не менее 1,4 МПа. Температурный диапазон эксплуатации — от минус 40 до плюс 50 °C. Комплектация согласно паспорту изготовителя: огнетушитель, кронштейн, паспорт/руководство по эксплуатации.
	шт
	19

	2
	Огнетушитель углекислотный ОУ - 5 ВСЕ
	Переносной углекислотный. Объем баллона — 5 л. Масса заряда CO₂ — 3,5 кг. Классы пожаров: B, C, E. Рабочее давление — 14,7 МПа. Температурный диапазон эксплуатации — от минус 40 до плюс 50 °C. Комплектация согласно паспорту изготовителя: огнетушитель, крепление/кронштейн, паспорт/руководство по эксплуатации.
	шт
	2



4. Требования к документации
Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром:
· товарную накладную или универсальный передаточный документ;
· паспорт на каждый огнетушитель;
· руководство по эксплуатации;
· копии сертификатов соответствия или деклараций соответствия;
· иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Контрактом.
5. Порядок приемки
Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству, качеству, комплектности и соответствию техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании. При выявлении несоответствий Заказчик вправе потребовать замены товара или устранения недостатков в порядке, установленном Контрактом.
6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке, если изготовителем не установлен более длительный срок. Срок службы огнетушителей — в соответствии с паспортом и ТУ изготовителя.
7. Заключительные положения
Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Контракта. Поставка товара осуществляется в полном объеме и в сроки, указанные в Контракте и настоящем техническом задании.

