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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание
Приобретение микшерного пульта для нужд ДК "Дружба"

1.	Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-творческая дирекция м.о.Чехов"
2.	Предмет закупки: Приобретение микшерного пульта для нужд ДК "Дружба"
3. Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 10 (рабочих) дней от даты заключения контракта.
4. Место поставки товара: Московская область, муниципальный округ Чехов г. Чехов, ул. Чехова, д.45
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	№
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Цифровой микшерный пульт Behringer WING*
	Тип: цифровая 48-канальная микшерная консоль. 
Каналы: 48 стереоканалов обработки (40 входных + 8 AUX). 
Шины: 28 стереошин (4 основные, 8 матричных, 16 AUX). 
Предусилители: 8 микрофонных предусилителей Midas PRO (XLR). 
Выходы: 8 балансных выходов Midas PRO на XLR. 
Фейдеры: 24 моторизованных фейдера длиной 100 мм, разделённых на три независимые секции. 
Дисплей: 10,1-дюймовый ёмкостный сенсорный TFT-дисплей с регулируемым наклоном, разрешение 1280×800 пикселей. 
Управление: секция редактирования канала с 11 сенсорными энкодерами и отдельным цветным TFT-дисплеем для параметров канала, а также секция Custom Controls с 16 программируемыми кнопками, 4 энкодерами и крупным поворотным колесом. 
Обработка сигнала: 40-битная с плавающей точкой, частота дискретизации 48 кГц. 
Частотный диапазон: 10–20 000 Гц. 
Коэффициент нелинейных искажений: 0,006%. 
Питание: импульсный блок с автодиапазоном 100–240 В (50/60 Гц), потребляемая мощность 130 Вт. 
Габариты (Ш×Г×В): 870×575×201 мм. 
Вес: 24 кг. 
Рабочий диапазон температур: от +5 °C до +40 °C. 
Входы/выходы и сетевые возможности
Локальная панель: 8×8 балансных линейных входов/выходов TRS, стереовход и выход AES/EBU (XLR), два разъёма для наушников, порты MIDI и GPIO. 
AES50: три порта с технологией Klark Teknik SuperMAC, суммарно до 144 входных и 144 выходных каналов с задержкой 6 сэмплов. 
StageCONNECT: 32-канальный интерфейс для передачи 24-битного аудио, управляющих данных и питания (18 Вт) по одному XLR-кабелю с задержкой менее 1 мс. 
USB: встроенный аудиоинтерфейс 48×48 каналов с поддержкой удалённого управления DAW по протоколам HUI и Mackie Control. 
Ethernet: два порта для интеграции в сетевые аудиосистемы. 
Слоты расширения: для установки карт Dante/AES67, Waves SoundGrid или MADI (суммарно до 64 дополнительных каналов). 
SD-карты: два слота для записи и воспроизведения до 64 дорожек в реальном времени. 
Эффекты
Встроенные процессоры: 8 стереопроцессоров Premium FX с эмуляцией оборудования TC Electronic, Lexicon, Quantec и EMT, плюс 8 процессоров Standard FX от Behringer. 
Слоты для плагинов: на каждом из 40 входных каналов доступно 5 слотов для подключаемой обработки. 
Инсерты: двойные инсерты для шин, 4-полосный эквалайзер для AUX-каналов. 
Функция автомикширования: работает с двумя группами распределения усиления и охватывает до 16 входных каналов, отслеживая микрофон с наибольшим уровнем. 
Дополнительные особенности
Гибкость каналов: любой канал и любая шина могут переключаться между моно, стерео и M/S без потери общего количества каналов и без нагрузки на процессор. 
Назначение элементов: 16 программируемых кнопок, 4 энкодера и крупное поворотное колесо
	Шт.
	1


· Установлено в целях обеспечения совместимости приобретаемого товара с имеющимся у заказчика оборудованием
Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), работоспособным и обеспечивать предусмотренную изготовителем функциональность. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующем законодательством РФ. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. На товаре не должно быть механических повреждений.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении правил эксплуатации поставляемого товара.
Гарантийный срок на товар исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке и должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца, но не менее срока действия гарантии производителя.
Гарантийный срок на комплектующие к товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной товар.
Наличие гарантии на товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования товара, даты начала исчисления гарантийного срока, срока гарантии, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с товаром.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара.
Устранение недостатков товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
В случае устранения недостатков в товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки товара надлежащего качества.
При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в товаре Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.
Датой исполнения обязательств Поставщика по контракту по гарантии на товар считается дата окончания гарантийного срока.
