

Описание объекта закупки

Оказание услуг для осуществления подключения к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области

1. Заказчик: 
2. Сроки оказания услуг: 
 Место оказания услуг: МО, г. Королев, пр-кт Космонавтов д.10А
3.. Оплата оказанных услуг: производится ежемесячно на основании подписанного Заказчиком Акта о выполнении работ (оказании услуг) путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа исполнения. 
4. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг: Исполнитель обязуется осуществить подключение абонента к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети в соответствии с техническими характеристиками, представленными в таблицах №1, 2. При необходимости обязан установить и настроить на объекте Заказчика собственное оборудование. В случаях замены установленного оборудования по усмотрению Исполнителя (неисправность, модернизация и др.), вновь установленное оборудование не должно ухудшать качество оказываемых Услуг. Пропускная способность ≥ 10.0 Мегабит в секунду.


Таблица № 1. 
Технические характеристики канала связи 

	п.п.
№№
	Параметр
	Значение
	Примечание

	1. 
	Тип канала связи
	ВОЛС / L2 / L2VPN / VLAN
	Lx- уровень, согласно модели взаимодействия открытых систем (OpenSystemInterconnection, OSI)

	1 
	Адрес расположения Абонента
	В соответствии с таблицей №2
	

	2 
	Адрес технологической площадки ЕИМТС
	В соответствии с таблицей №2
	

	3 
	Тип порта Абонента
	SFP \ RJ-45
	Порт на оборудовании Абонента, используемого для организации канала

	4 
	Модель телекоммуникационного оборудования ЕИМТС
	-
	Согласуется на этапе организации канала связи

	5 
	Тип порта оборудования ЕИМТС
	SFP
	Порт на оборудовании ЕИМТС, используемого для организации канала

	6 
	Тип линии (кабеля)
	SM (Single Mode) \ MM (Multi
Mode) UTP Cat.5e / 6
	SM - одномодовое волокно, MM -
многомодовое, UTP - витая пара

	7 
	Тип разъема (коннектора)
	LC UPC \ RJ45
	LC UPC — для оптики (SM или
MM), RJ45 — для медных линий

	8 
	Номер порта оборудования ЕИМТС
	-
	Согласуется на этапе организации канала связи

	Технические характеристики канала связи L2VPN

	9 
	Тип разрешенных пакетов
	одноадресные (unicast), многоадресные (multicast), широковещательные(broadcast)
	

	10 
	Тип разрешенных протоколов 3 уровня
	IPv4, IPv6
	

	11 
	MTU
	не менее 1526 байт
	Размер IP-пакета, разрешенного к прохождению по каналу связи без фрагментации (включая EtherHeader, FCS)

	12 
	Использование тегирования 802.1q на стороне Абонента
	недопустимо
	

	13 
	Использование тегирования 802.1q на стороне МУС
	допустимо
	Допустимо, при условии обеспечения требуемой пропускной способности каждого виртуального канала

	14 
	Номер VLAN
	-
	Согласуется на этапе организации канала связи

	15 
	Процент потерянных пакетов
	не более 0.5%
	

	16 
	Время задержки пакетов
	не более 30мс
	

	17 
	Вариация времени задержки пакетов
	не более 10мс
	











Таблица № 2. 
Технические характеристики подключения 

	Наименование учреждения
	Адрес расположения абонента
	Адрес технологической площадки ЕИМТС
	IPv4 сеть абонента
	IPv4-адрес сети стыка ЕИМТС
	IPv4-адрес шлюза абонента
	IPv4-адрес шлюза ЕИМТС
	DNS сервера

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 20»
	МО, г. Королев,
пр-т Космонавтов,
д. 10А
	МО, г. Королев, пр-д Ударника, д. 1а
	-
	10.90.62.148/30
	10.90.62.149
	10.90.62.150
	10.10.51.1,
10.10.51.2, 10.10.51.3,
10.10.52.1, 10.10.52.2,
10.10.52.3.





6. Общие требования к Исполнителю:

- обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания услуг, являющихся предметом закупки;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);
- не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество, которого, необходимое для выполнения обязательств, наложен арест по решению суда, административного органа;
- не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств;
- отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных Поставщиков (статья 104).


