Приложение № 1 
	№
п/п
	Наименование товара
	Кол-во, ед. измерения
	Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии)
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование параметра (показателя товара)
	Требуемое значение, установленное Заказчиком
	Единица измерения

	
1
	Труба профильная электросварная
Квадратная Тип 1
	


138 п.м.
[bookmark: _GoBack] (23 шт)
	
	Сторона трубы
	60х60
	мм

	
	
	
	
	Форма профиля
	Квадратная
	

	
	
	
	
	Толщина стенки
	3
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	
	
	
	
	Марка стали
	ст.3
	

	
	
	
	
	Стандарт
	ГОСТ 13663-86
	

	
	
	
	
	Длина
	6
	м

	2
	Труба профильная электросварная
прямоугольная
	

282 п.м 
(47 шт)
	
	Наружный размер А
	40
	мм

	
	
	
	
	Наружный размер В
	20
	мм

	
	
	
	
	Форма профиля
	Прямоугольная 
	

	
	
	
	
	Длина
	6
	м

	
	
	
	
	Толщина стенки
	2
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	
	
	
	
	Марка стали
	3СП/ПС
	

	
	
	
	
	Стандарт
	ГОСТ 13663-86
	

	3
	Труба профильная электросварная
Квадратная Тип 2 
	102 п.м
(17 шт)
	
	Сторона трубы
	25х25
	мм

	
	
	
	
	Форма профиля
	Квадратная
	

	
	
	
	
	Толщина стенки
	2
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	
	
	
	
	Марка стали
	ст.3
	

	
	
	
	
	Стандарт
	ГОСТ 13663-86
	

	
	
	
	
	Длина
	6
	м

	4
	Уголок стальной 
Тип 1

	30 п.м
(5 шт)
	
	Вид
	Горячекатаный
	

	
	
	
	
	Тип
	Равнополочный
	

	
	
	
	
	Толщина полки
	4
	мм

	
	
	
	
	Точность прокатки уголка
	Высокая точность (А)
	

	
	
	
	
	Ширина полки
	45
	мм

	
	
	
	
	Стандарт
	ГОСТ 8509
	

	
	
	
	
	Длина
	6
	м

	5
	Саморез для гипсокартона и дерева Тип 1

	
30 кг
	
	Диаметр
	3,5
	мм

	
	
	
	
	Длина
	35
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	6
	Саморез для гипсокартона и дерева Тип 2

	30 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	75
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	7
	Саморез для гипсокартона и дерева Тип 3

	30 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	90
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	8
	Саморез для гипсокартона и металла

	30 кг
	
	Диаметр
	4,8
	мм

	
	
	
	
	Длина
	110
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	9
	Саморез для гипсокартона и дерева Тип 4

	15 кг
	
	Диаметр
	3,5
	мм

	
	
	
	
	Длина
	19
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	10
	Саморез для гипсокартона и дерева Тип 5

	15 кг
	
	Диаметр
	3,5
	мм

	
	
	
	
	Длина
	41
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	11
	Саморез для гипсокартона и дерева Тип 6

	15 кг
	
	Диаметр
	4,8
	мм

	
	
	
	
	Длина
	100
	мм

	
	
	
	
	Материал
	Сталь
	

	12
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный Тип 1

	15 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	19
	мм

	
	
	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	13
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный Тип 2

	15 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	32
	мм

	
	
	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	14
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный Тип 3


	15 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	41
	мм

	
	
	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	
15
	Саморез с прессшайбой со сверлом оцинкованный Тип 1

	
15 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	25
	мм

	
	
	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	16
	Саморез с прессшайбой со сверлом оцинкованный Тип 2

	15 кг
	
	Диаметр
	4,2
	мм

	
	
	
	
	Длина
	32
	мм

	
	
	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	17
	Уголок стальной 
Тип 2

	360 п.м
(60 шт)
	
	Вид
	Горячекатаный
	

	
	
	
	
	Тип
	Равнополочный
	

	
	
	
	
	Толщина полки
	5
	мм

	
	
	
	
	Точность прокатки уголка
	Высокая точность (А)
	

	
	
	
	
	Ширина полки
	50
	мм

	
	
	
	
	Стандарт
	ГОСТ 8509
	

	
	
	
	
	Длина
	6
	м

	18
	Просечно-вытяжной лист 

	7 шт
	
	Размер
	506
	

	
	
	
	
	Длина
	1500
	

	
	
	
	
	Ширина
	3300
	

	
	
	
	
	марка 
	Ст3
	

	
	
	
	
	Стандарт
	ТУ 24.10.31-003-52848343-2024
	

	19
	Труба оцинкованная электросварная
	54 п.м.
(9 шт)
	
	Наружный диаметр
	57
	мм

	
	
	
	
	Тип
	Прямошовная
	

	
	
	
	
	Длина
	6
	м

	
	
	
	
	Толщина стенки
	3
	мм

	20
	ЛИСТ горячекатаный 
	450 кг
	
	Тип
	горячекатаный
	

	
	
	
	
	Марка стали
	Ст3пс/сп5
	

	
	
	
	
	Толщина
	2
	

	
	
	
	
	Ширина
	1250
	

	
	
	
	
	Длина
	2500
	

	
	
	
	
	· Стандарт
	ГОСТ 16523-97
	



