Приложение 5 к Контракту 
 от «__» _______2026г. 
№ ____________
Описание объекта закупки
(техническое задание)
Внеочередная поверка приборов учета ГВС

1.Наименование объекта закупки: Внеочередная поверка приборов учета ГВС
2.Место оказания услуг: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1А
3.Срок выполнения услуг: с даты заключения контракта в течение 5 рабочих дней.
4.Спецификация:
	№ 
	Наименование 
	Кол-во

	1
	Выезд специалиста на объект
	2

	2
	Демонтаж/монтаж теплосчетчика ДУ 25 мм для производства поверки
	1

	3
	Чистка измерительного канала расходомера ДУ (<10 - 150) мм
	2

	4
	Оказание услуги поверки расходомера ДУ 20 мм с погрешностью ПГ > ± 1%
	1

	5
	Оказание услуги поверки расходомера ДУ 25 мм с погрешностью ПГ > ± 1%
	1

	6
	Оказание услуги поверки тепловычислителя многоканального
	1

	7
	Выдача бумажного свидетельства о поверке (извещения о
непригодности)
	3



*Исполнитель предоставляет свои габаритные имитаторы(проставки) на время поверки расходомеров.

5. Выполнение работ
	Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных   стандартов, норм, правил, технических условий, регламентирующими данный вид деятельности. Исполнитель при производстве работ должен соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила, утверждены приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Другие нормы и правила, действующие на территории РФ, регламентирующие отношения в данной области.
	Исполнитель выполняет работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными контрактом, законодательством Российской Федерации государственными стандартами, иными нормами и правилами:
- ГОСТ 8.513-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (с Изменениями N 1, 2).
- Поверка производится в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
- Методическим рекомендациям «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения, методика поверки, общие положения» - МИ 2573-2000.
- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Сопутствующие работы, требования к выполнению: 
- выполнение необходимых пуско-наладочных работ;
- включение узлов учета тепловой энергии в работу;
- проведение тестовых испытаний;
- при обнаружении в ходе диагностики необходимости проведения ремонтных работ теплосчетчика:
изделия и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны быть новые, не бывшие в употреблении, не из ремонта, строго соответствовать государственным стандартам или техническим параметрам, определенным технической документацией, иметь соответствующие технические паспорта и/или иные документы, удостоверяющие качество.
6. Результаты поверки
[bookmark: _GoBack]Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении работ согласно ППР-390 от 25.04.12 г, техники безопасности, охраны труда, санитарно-технического режима, охраны окружающей среды. 
Ответственный представитель Исполнителя на время действия договора, несёт ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ (оказания услуг).
 	Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ.
