Приложение № 5 к Контракту 

от _________ 2026 г. № __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку насосной станции для гидравлического аварийно-спасательного инструмента резерва ГО
1. Общие положения:
1. Общие сведения

Предмет муниципального контракта: поставка насосной станции для гидравлического аварийно-спасательного инструмента резерва ГО.
Место поставки товара: г. Истра, пл. Революции, д. 5.
Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения контракта. 

Цель поставки: Поставка осуществляется с целью формирования резерва ГО муниципального округа Истра.
2.  Количество поставляемого товара:
	№

п/п
	Наименование товара
	Количество

	1
	Насосная станция с двигателем (источник высокого давления)
	1 ед.


3. Общие требования к товару

Товар должен быть новым (ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
4. Функциональные и технические характеристики поставляемого Товара. 

Функциональные и технические характеристики Товара приведены в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

5. Требования к поставке товара

Поставщик осуществляет поставку Товара в полном объёме по адресу и в срок, указанным в разделе 1.
Поставка Товара должна включать в себя следующие, последовательно осуществляемые, мероприятия:

- доставка Товара по адресу поставки;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- проверка маркировки Товара;

- прием-передача Товара.

Перечисленные выше мероприятия должны производиться в день поставки Товара.

При приёмке Товара Заказчиком осуществляется проверка на предмет: 
– соответствия количества и комплектности Товара разделу 2 Технического задания; 

– наличия, комплектности сопроводительных документов на поставляемый Товар;

6. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на весь Товар - не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа приемки, указанного в приложении № 2 к Контракту.
Приложение № 1 к Техническому заданию

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара

	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Значение показателя, предлагаемое участником

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Насосная станция с двигателем (источник высокого давления)
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	Насосная станция с двигателем является источником высокого давления, создает гидроэнергию с последующим нагнетанием в гидравлические системы механизмов инструмента
	
	

	
	
	
	Номинальное давление, мегапаскаль (Мпа)
	≥80
	

	
	
	
	подача при номинальном давлении, литры (л.)
	≥0,8
	

	
	
	
	вместимость бака, литры (л.)
	≥1,16
	

	
	
	
	усилие на ручке сброса давления, Ньютон (Н)
	≤50
	

	
	
	
	масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, килограмм (Кг)
	≤20
	

	
	
	
	Длина рукавов в комплекте, метр(м.)
	≥5
	

	
	
	
	Тип двигателя
	[Бензиновый]
	

	
	
	
	Тип стартера
	[Ручной]
	

	
	
	
	Объем топливного бака, литры (л.)
	≥0,77
	


