
Приложение № 5 к Контракту
от ________2026 № _______
 
Описание объекта закупки. (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на поставку комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента для формирования резервов ГО
1. Общие положения:

1. Общие сведения
Предмет муниципального контракта: поставка комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента для формирования резервов ГО
Место поставки товара: г. Истра, пл. Революции, д. 5.
Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения контракта. 
Цель поставки: Поставка осуществляется с целью формирования резерва ГО муниципального округа Истра.
2.  Количество поставляемого товара:
	
	№
п/п
	Наименование товара
	Количество

	1
	Расширитель гидравлический средний
	1 ед.

	3
	Гидроцилиндр двухстороннего действия с двухсторонними штоками
	1 ед.



3. Общие требования к товару
Товар должен быть новым (ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
4. Функциональные и технические характеристики поставляемого Товара. 
Функциональные и технические характеристики Товара приведены в приложении 1 к настоящему техническому заданию.
[bookmark: _Toc5625957]5. Требования к поставке товара
Поставщик осуществляет поставку Товара в полном объёме по адресу и в срок, указанным в разделе 1.
Поставка Товара должна включать в себя следующие, последовательно осуществляемые, мероприятия:
- доставка Товара по адресу поставки;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- проверка маркировки Товара;
- прием-передача Товара.
Перечисленные выше мероприятия должны производиться в день поставки Товара.
При приёмке Товара Заказчиком осуществляется проверка на предмет: 
– соответствия количества и комплектности Товара разделу 2 Технического задания; 
– наличия, комплектности сопроводительных документов на поставляемый Товар;

6. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на весь Товар - не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа приемки, указанного в Приложении № 2 к Контракту.



Приложение № 1 к Техническому заданию


	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара

	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Значение показателя, предлагаемое участником

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Расширитель гидравлический средний (РГС-80) или аналог.
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	Назначение
	предназначен для расширения проемов, проделывание проходов в завалах, подъем и перемещение объектов, стягивание, фиксация и разрушение различных конструкций, пережатие труб.
	

	
	
	
	рабочее давление, мегапаскаль (Мпа)
	≥80
	

	
	
	
	максимальная расширяющая сила, килоньютон (кН)
	≥62
	

	
	
	
	сила расширения на концах рычагов, разведенных на 400 миллиметров, килоньютон (кН)
	≥37
	

	
	
	
	максимальная сила расширения на концах сведенных рычагов, килоньютон (кН)
	≥30
	

	
	
	
	максимальная стягивающая сила, килоньютон (кН)
	≥41
	

	
	
	
	максимальная длина разведения концов рычагов, миллиметры (мм) 
	≥785
	

	
	
	
	масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, килограмм (кг)
	≤19
	

	2
	Гидроцилиндр двухстороннего действия с двухсторонними штоками, ЦГ-1/80 или аналог.
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	Цилиндр гидравлический предназначен для перемещения и фиксации плит, блоков, их обломков и т.п., расширения проемов. Применяются при проведении спасательных операций, аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций
	
	

	
	
	
	Материал корпуса 
	[алюминиевый сплав]
	

	
	
	
	рабочий ход штока (штоков), миллиметры (мм)
	≥200
	

	
	
	
	рабочее давление, мегапаскаль (Мпа)
	≥80
	

	
	
	
	максимальная расширяющая сила, килоньютон (кН)
	≥145
	

	
	
	
	максимальная стягивающая сила, килоньютон (кН)
	≥60
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