«УТВЕРЖДЕНО» 
Заместитель директора МБУ УК «Управление МКД»
__________ Андреев Д.В.

Приложение 5 к контракту

Описание объекта закупки (Техническое задание)
Закупка цепей и шин для бензопил для нужд МБУ УК «Управление МКД» Талдомского городского округа Московской области

1. Общие требования:
      1.1. Место поставки: Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика до  Заказчика:  МБУ УК "УПРАВЛЕНИЕ МКД"  Адрес: Московская область, г.Талдом,  ул.Красина, дом 42. 
Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента поставки товара на склад Заказчика. 
    1.2. Срок поставки товара: 7 календарных дней с даты заключения Контракта.
  2. Форма и сроки оплаты: Аванс не предусмотрен. Оплата в соответствии с приложением 2 к контракту (Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты).
3. Объем, качественные и иные характеристики, а также показатели, определяющие соответствие объекта закупки:

	№
н/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед.измер
	Кол-во

	1
	Цепь (1.3 мм, 3/8", 55 звеньев) SUPER PS-9-1,3-55 Rezer
	Длина шины: 16 (дюйм)
Длина шины: 40 (см)
Шаг цепи: 3/8 (0,375) (дюйм)
Количество звеньев: 55 (шт)
Ширина паза: 1,3 (мм)
Назначение: древесина
Вес: 0,22 (кг)
	штук
	20

	2
	Цепь пильная 3/8", 1.3 мм, 52 звена CHAMPION PRO A050-VS-52E
	Длина шины: 14 (дюйм)
Длина шины: 35 (см)
Количество звеньев: 52
Шаг цепи: 3/8 (0,375) (дюйм)
Ширина паза: 1,3 (мм)
	штук
	10

	3
	Шина Rollomatic E 3/8"P (16"; 1,3 мм; 55 звеньев) Stihl 30050004813
[image: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/rashodnye-materialy-i-osnastka/rashodnye-materialy-dlya-sadovoj-tehniki/21426302/1200x800/208419704.jpg]
	Шаг цепи: 3/8 (дюйм)
Ширина паза шины: 1,3 (мм)
Длина: 16 (дюйм)
Количество ведущих звеньев: 55
Длина шины: 40 (см)
	штук
	4

	
	Заточной станок для пильных цепей ЗУБР 90 Вт СЦ-200
	Ширина заточных кругов: 3.2/4,5 (мм), зернистость 100
Напряжение питания: 230/50 (В/Гц)
Тип двигателя: коллекторный
Поворот стола: 35(градусов)
Наклон головы: 55 (градусов)
Типы заточных цепей: ¼ (6.35 мм), - 3.8 (9.3 мм) низкий профиль, - 0.325 (8.25 мм), 3/8 (9.3 мм) – 0,404 (10.26 мм)
Комплектация: станок заточной, заточной круг толщиной 3,2 (мм) установлен, заточной круг толщиной 4,5 мм, основание в сборе, рукоятка, барашковый винт, комплект крепежа, руководство по эксплуатации
	штук
	2

	
	Цепь STIHL Picco Micro (63 PM) (50 звеньев, 3/8, 1,3 мм)
	Тип оснастки: цепь
Количество звеньев цепи: 50 (шт)
Длина шины: 14 (дюйм)
Длина шины: 35 (см)
Шаг цепи: 3/8
Ширина паза: 1,3 (мм)
	штук
	10

	
	Цепь STIHL Picco Micro (63 PM) (55 звеньев, 3/8, 1,3 мм)
	Тип оснастки: цепь
Количество звеньев цепи: 55 (шт)
Длина шины: 16 (дюйм)
Длина шины: 40 (см)
Шаг цепи: 3/8
Ширина паза: 1,3 (мм)

	Штук
	10



4.  Общие требования к поставляемому товару:
Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на него, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации. Поставляемый товар не должен нарушать действующее законодательство о защите авторских прав.
Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара. 
В случае предложения эквивалентного товара, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики не ниже требуемых. При заполнении формы «Предложение о характеристиках товара» участник закупки указывает конкретные технические характеристики предлагаемого к поставке товара: конкретный торговый знак и модель предлагаемого к поставке товара, его технические характеристики.

5. Сертификаты соответствия: Поставщик подтверждает качество Товара сертификатами (декларациями о соответствии), обязательными для поставленного товара, и иными документами, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при наличии требования законодательства Российской Федерации к обязательной сертификации поставляемого товара).
Поставляемый товар должен иметь инструкции на русском языке.

6. Гарантийные обязательства:
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара.
В случае существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара поставщик производит замену некачественного товара товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет поставщик.

    7. Требования к упаковке, поставке товара:
Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и отгрузке до конкретного места поставки.



Ответственный руководитель _______________________________Гришков А.А.
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