
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	30.99.10.110-Носилки, тележки медицинские/30.99.10.110-00000010-Носилки портативные/11.205.01.02.01.02.019-Носилки портативные Каркасные Грузоподъемность: от 150 (кг)
	Нет
	Носилки санитарные продольно-складные марки НС АКОР, 160 кг
	
	Грузоподъемность
	 ≥150
	Килограмм

	
	
	
	
	
	Длина
	 ≥1870≤ 1910
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	Количество пар ручек
	 ≥4
	-

	
	
	
	
	
	Панель ложа
	 Мягкая
	-

	
	
	
	
	
	Тип
	 Каркасные-складные
	-

	
	
	
	
	
	Ширина
	 ≥440≤ 820
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	30.99.10.110-Носилки, тележки медицинские/30.99.10.110-00000010-Носилки портативные
	Не установлено

	Не установлено
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