Приложение № 1 к Запросу о предоставлении ценовой информации
	
Приложение 5 к контракту 
От _____________ 26 г. № ______________

	Техническое задание (Описание объекта закупки)
	Ответственное лицо (Ф.И.О., тел., почта)
	Новоселов А.А. т.89197632991  anovosioloff@yandex.ru

	Место оказания услуг(и)/поставки товара(ов) (указать адрес):
	Московская обл., г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 117
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг:
	Разгрузка и подъем товара на второй этаж
	Назначение приобретения товара/оказания услуги:
	Расходные материалы для укладки напольных покрытий
	
№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
	Кол-во
	Ед. изм.
	Изображение поставляемого товара[footnoteRef:1] [1:  Изображение поставляемого товара носит справочный характер. 
Фото: взято из открытых источников.] 


	1
	Брусок сухой строганый 40х40х3000 мм (40 шт.)	Брусок сухой строганый 40х40х3000 мм сорт АВ хвойные породы профилированный. Тип – Сухой, Применение – для строительства., Сорт древесины – АВ., Порода древесины – Хвоя., Обработка поверхности – Строганная., Тип конструкции – Цельная., Тип поверхности – Гладкий., Влажность не более 18%., Тип сушки – камерная., Особенности – Калиброванный, Профильный., Завальцованный угол с 4 сторон	120	п.м.	
	2
	Болта мебельный с гайкой и шайбой 6х100	Болта мебельный с гайкой и шайбой 6х100., Диаметр резьбы: М6., Количество в упаковке 60 штук., Материал оцинкованная сталь., Цвет серый., Диаметр 6 мм.	240	шт	
	3
	Шлифовальные круги 150 мм P60	Шлифовальные круги 150 мм P60 50 шт. 15 отверстий, Диск шлифовальный на липучке., Материалл – абразив., Тип провпилла – быстрый, чистый., Тип реза – мокрый,сухой., Толщина 1 мм., Цвет фиолетовый	50	шт	
	4
	Шлифовальные круги 150 мм P80	Шлифовальные круги 150 мм P80 50 шт. 15 отверстий, Диск шлифовальный на липучке., Материалл – абразив., Тип провпилла – быстрый, чистый., Тип реза – мокрый,сухой., Толщина 1 мм., Цвет фиолетовый	50	шт	
	55
	Шлифовальные круги 150 мм P100	Шлифовальный круг на липучке GOLD Classic 150 мм, 15 отверстий, 50 шт, Диск шлифовальный на липучке., Материалл – абразив., Тип провпилла – быстрый, чистый., Тип реза – мокрый,тсухой., Толщина 1 мм., Цвет желтый
	50	шт	[image: ]

	66
	Шлифовальные круги 150 мм P120	Шлифовальные круги 150 мм P120 50 шт. 15 отверстий, Диск шлифовальный на липучке., Материалл – абразив., Тип провпилла – быстрый, чистый., Тип реза – мокрый,сухой., Толщина 1 мм., Цвет фиолетовый	50	шт	[image: ]


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
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