ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 
Поставка и замена стеклопакетов

1.  Наименование заказчика: МБОУ Видновская СОШ № 5 с УИОП
2.  Наименование объекта закупки: Поставка и замена стеклопакетов
3.  Место поставки и выполнения работ/услуг: 
[bookmark: _GoBack]Московская область, Ленинский г.о. г Видное, ул. Советская , д. 24;
Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольгинская , д. 53;
Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольховая, д. 5:
4.  Объём и вид выполняемых работ/услуг : в соответствии со техническим заданием. 
Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ/услуг, указанный в ТЗ
4.1. Исполнитель выполняет полный комплекс работ/услуг по замене оконных стеклопакетов, включая:
4.1.1. Проведение контрольных (точных) замеров оконных стеклопакетов перед началом работ/услуг;
[bookmark: _Hlk242864880]4.1.2. Изготовление и доставка новых оконных стеклопакетов на объект;
4.1.3. Демонтаж старых оконных стеклопакетов;
[bookmark: _Hlk241593421]4.1.4. Установка новых оконных стеклопакетов;
4.1.5. Герметизация стыков, регулировка фурнитуры, проверка работспособности;
4.1.6. Вывоз строительного мусора и старых оконных блоков с территории Заказчика;
4.1.7. Уборка рабочей зоны после завершения работ/услуг.
4.3. Окончательный объём оказания услуг определяется на основании утверждённого ТЗ и контрольных замеров, проведённых Исполнителем и согласованных с Заказчиком.
	Наименование
	Размеры
	Количество
	Адрес работ/услуг

	Стеклопакеты для пластиковых окон двухкамерные, клееные

	(1275х1085х27мм)
	3
	Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольховая, д. 5:

	Стеклопакеты для пластиковых окон двухкамерные, клееные
	(1395х620х30мм)
	1
	Московская область, Ленинский г.о. г Видное, ул. Советская , д. 24;

	Стеклопакеты для пластиковых окон двухкамерные, клееные
	1240х740х30мм)
	1
	Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольгинская , д. 53;


5. Сроки и условия выполнения работ/услуг:
5.1. Срок выполнения работ/услуг — с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.2. Время проведения работ/услуг —по согласованию с Заказчиком.
5.3. Условия выполнения работ/услуг — ремонтные работы/услуги производятся без прекращения эксплуатации объекта. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Исполнитель обязан обеспечить своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
5.4. Запрет на незавершённые проёмы — демонтаж оконных стеклопакетов и установка нового должны производиться в один рабочий день. Запрещается оставлять на конец смены оконные проёмы без смонтированных оконных стеклопакетов.
5.5. Уборка — исполнитель обязан ежедневно убирать строительный мусор, образующийся в ходе работ/услуг, и по завершении работ/услуг вывезти его с территории Заказчика.
5.6. Ответственность — исполнитель несёт ответственность за ущерб, нанесённый имуществу Заказчика или третьих лиц в период проведения работ/услуг. Указанный ущерб устраняется силами и за счёт Исполнителя в течение 3 рабочих дней.
6. Требования к материалам и изделиям
6.1. Все используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не бывшими в ремонте, не восстановленными) и не иметь дефектов.
7. Требования к производству работ/услуг
7.1. Работы/услуги выполнять в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 23166-2024, ГОСТ 30674-2023, СП 50.13330.2024, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
7.2. Исполнитель обязан провести точные замеры оконных стеклопакетов до изготовления изделий. Фактические размеры уточняются при замерах и согласовываются с Заказчиком.
7.3. Демонтаж существующих оконных стеклопакетов производить после доставки новых изделий на объект. Демонтаж и монтаж осуществлять в один день.
7.4. Установка оконных стеклопакетов.
7.5. При демонтаже и монтаже принимать меры для исключения повреждения существующей отделки помещений, инженерных сетей, мебели и оборудования.
7.6. Работы/услуги производить минимально необходимым количеством технических средств, при необходимости — с применением пылезащитных экранов.
7.7. Исполнитель организует входной контроль качества материалов, поступающих на объект, и предоставляет сертификаты соответствия, паспорта изделий по требованию Заказчика.
7.8. После завершения работ/услуг Исполнитель обязан передать Заказчику паспорта на установленные оконные блоки.
8. Требования к безопасности выполняемых работ/услуг
8.1. Ответственность за безопасное проведение работ/услуг несёт Исполнитель.
8.2. Исполнитель обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты,  инструментами и оборудованием.
8.3. Работы/услуги должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН 1.2.3685-21.
8.4. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологической безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.
8.5. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, инструкции и положения Заказчика.
9. Требования к результатам выполненных работ/услуг и гарантийные обязательства
9.1. Результат выполненных работ/услуг должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, действующим ГОСТ, СП, техническим регламентам.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы/услуги — не менее 3 (трёх) лет с даты подписания УПД
9.3. Гарантийный срок на оконные стеклопакеты — не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта приёмки (или согласно паспортным данным производителя, но не менее 3 лет).
9.4. В течение гарантийного срока под обязан устранять выявленные недостатки и дефекты за свой счёт в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
10. Нормативные документы
• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ/услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия».
• ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».
• ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия».
• ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия».
• ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия».
• ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».
• СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
• Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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Наименование  Размеры  Количест во  Адрес  работ/услуг  

Стеклопакеты для  пластиковых окон  двухкамерные,  клееные    (1275х1085х27мм)  3  Московская область,  Ленинский г.о., г  Видное, ул.  Ольховая, д. 5:  

Стеклопакеты для  пластиковых окон  двухкамерные,  клееные  (1395х620х30мм)  1  Московская область,  Ленинский г.о. г  Видное, ул.  Советская , д. 24;  

Стеклопакеты для  пластиковых окон  двухкамерные,  клееные  1240х740х30мм)  1  Московская область,  Ленинский г.о., г  Видное, ул.  Ольгинская , д. 53;  

5 .  Сроки и условия выполнения   работ/услуг :   5 .1. Срок выполнения  работ/услуг   —   с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.   5 .2. Время проведения  работ/услуг   — по согласованию с Заказчиком.  

