Приложение №5 
к Проекту контракта
 
Техническое задание
  на оказание услуг по  проверке  качества огнезащитной обработки деревянных  конструкций, п. Успенский+ДО «Малышок»

1. Наименование объекта закупки:  оказание услуг по проверке  качества огнезащитной обработки деревянных  конструкций, п. Успенский+ДО «Малышок» 
2.  КОЗ 2: 31.204.04.05.09.03.008
    ОКПД 2:  43.29.11.140
    КТРУ: 43.29.10.000-00000004
3.Сведения о заказчике:
Наименование: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа»
Адреса местонахождения объектов:
Основное здание: 142953, Московская область, м.о.. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 11;
Подразделения: 
· 142954, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, с. Мочилы, ул. Школьная, д. 9/2 и 9/1; 
· 142956, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, с. Шеметово, д. 51;
· 142953, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 10;
· 142953, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д. 17 

[bookmark: _GoBack]Адрес оказания услуги: в соответствии с п. 4.1. и п.6.
Тел.: 8(496-67) – 3 – 03 – 25 
e-mail: schoolsovkhoz@yandex.ru 
Контактное лицо: контрактный управляющий Трифонова Елена Викторовна
Источник финансирования: бюджет муниципального округа Серебряные Пруды

4. Описание  объекта закупки.

4.1. Перечень работ:
	№п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество


	1
	Проведение проверки (экспертизы) качества огнебиозащитной обработки  (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения по адресу: п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 11  (школа)
	Кв.м
	768,8


	2.
	Проведение проверки (экспертизы) качества огнебиозащитной обработки  (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения по адресу:   п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 10 (дошкольное отделение «Малышок»)  
	Кв.м 
	576



4.2.    Цель услуг:  
- выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации,   п. 21. (проверка состояния огнезащитной обработки проводится не реже 1 раза в год (если иное не указано в инструкции завода-изготовителя)). 
4.3. Вид услуг: 
- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей.
4.4.  Нормативная документация Российской Федерации (Федеральные законы, Технические регламенты, ГОСТы и др., иные требования, связанные с определением соответствия объекта закупки потребностям Заказчика), регламентирующие деятельность Исполнителя.
	Исполнитель руководствуется следующими нормативными актами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));
4.5.  Требования   к методам проведения проверки, методов испытаний,  результатов работы. Объем работ, требования к технологии и комплексу работ.

4.5.1. Однократное проведение экспертизы качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания МБОУ «Совхозная СОШ», п. Успенский. Количество объектов – 2.
4.5.2. Требование к технологии работы по экспертизе качества огнезащитной обработки:
1. Проверку качества огнезащитной обработки проводить при помощи малогабаритного переносного прибора (далее ПМП-1);
1. При контроле качества выполненной огнезащитной обработки производится визуальный осмотр обработанных поверхностей конструкций с целью определения соответствия внешнего вида и состояния поверхностей конструкции требованиям нормативных документов на примененное средство защиты, а так же выявление мест, вызывающих сомнение в качестве обработки;
1. Проводится отбор поверхностного слоя прямоугольной формы следующих размеров: длина 50-60  мм, ширина 25-35 мм, толщина 1-1,5  мм с поверхностей:
- с поверхности древесины в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций; 
- в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; 
- с различных типов конструкций. 
1. Перед испытанием образцы в течение 40-60 минут выдерживаются на ровной открытой поверхности в помещении  при нормальных условиях. Запрещается проводить качественную оценку огнезащитной обработки по сырой стружке.
 
5. Гарантийные обязательства:
5.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ, Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в течение не более 24 часов.
5.2.  Срок гарантии Исполнителя   по настоящему договору на услугу  составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания Акта приёмки выполненных работ (оказанных услуг). 

6. Адрес  места выполнения работ или оказания услуг,  срок  оказания услуги.  
6.1. Работы производятся на территории Заказчика по адресу: 
- Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д.11;
- Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д.10
6.2. Сроки оказания услуги или выполнения работы: с момента заключения Контракта до 30.11.2026 г. 
6.3. Работы по проверке качества огнезащитной обработки осуществляются Исполнителем после проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений по согласованию с Заказчиком.
  
7. Требования к Исполнителю.
7.1. Исполнитель оказывает Услуги самостоятельно, без дополнительных затрат со стороны Заказчика, с использованием собственных эталонов, инструментов и приборов в соответствии с требованиями Федерального закона.  
[bookmark: _Hlk63417697]7.2. Исполнитель  должен быть зарегистрирован на Портале исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ)  и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом.
7.3.  Для работы в ПИК ЕАСУЗ Исполнитель: 
- использует для подписания электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
7.4. Исполнитель не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.
7.5. Исполнитель относится к СМП.
7.6. Подрядная организация должна иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности (предоставить копию лицензии).
7.7. Работы по контролю качества выполнения огнезащитных работ должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на право  проведения работ по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки, необходимое оборудование и нормативно-техническую документацию
7.8. Материалы, используемые в работе «Подрядчиком» закупаются им самостоятельно.
7.9. Работы выполнять с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности при работе с используемыми материалами.
7.10. Исполнитель обязан  соблюдать правила и инструкции во время проведения работ в действующем учреждении.
7.11. Исполнитель должен во время работы применять только исправное и сертифицированное оборудование.

8. Порядок и срок приемки.
8.1. Приемка оказанных услуг осуществляется сторонами на основании Акта(ДОП) сдачи-приемки оказанных услуг за фактически оказанные услуги. 
8.2. Датой сдачи оказанных услуг считается дата подписания сторонами Акта(ДОП) сдачи-приемки оказанных услуг. 

9. Требование к документам при оказании услуги.
9.1. По результатам оказания услуги  Исполнитель   предоставляет  следующую  оформленную в установленном порядке документацию:
- протокол проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкции в соответствии с НПБ-232-96 (акт  оценки качества);
- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.
9.2. Также Исполнитель предоставляет: 
    -  Акт(ДОП) о выполнении работ (оказании услуг); 
    -   счет на оплату; 
    -   при необходимости счет-фактуру.	

[bookmark: _Hlk62125388]10. Порядок и срок оплаты: 
10.1. Оплата оказанных услуг производится на основании предъявленного Исполнителем Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в соответствии с Приложением 2 к муниципальному контракту, п. 2.2.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки.


 
 

