
Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № ________
Описание объекта закупки (Техническое задание)
1. Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Воскресенск Московской области «Благоустройство и озеленение» 

2. Код по КОЗ 2:

21.220.01.02.01.02.003 - Услуги по аренде грузовых автотранспортных средств с водителем (Час).
3. Код по ОКПД 2:
49.41.20.000 -Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем.

КТРУ-49.41.20.000-00000001-Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем.
4. Наименование объекта закупки: 
Оказание услуг по аренде самосвала с водителем 

4.1. Количество транспортных средств и объем часов отражен в Таблице №1:

Таблица №1 «Количество ТС и объем услуг»

	№ п/п
	Вид услуги
	Количество единиц техники
	Единица измерения 

	1
	Оказание услуг по аренде самосвала с водителем
	От 1 до 3 в зависимости от погодных условий
	час


4.2. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 
Функциональные и технические характеристики, предъявляемые к транспортным средствам    отражены в Таблице № 2.
Таблица №2 «Технические и эксплуатационные характеристики т/с»
	№ п/п
	Наименование товара
	 Технические и эксплуатационные характеристики т/с

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Единицы измерения

	1
	Самосвал
	Объем кузова техники
	≥ 20 и ≤35 
	Куб.м

	
	
	Грузоподъемность 
	 ≥ 20 
	т 

	
	
	Мощность двигателя
	 ≥ 294
	кВт


4.2.1. Предрейсовые медицинские осмотры осуществляются Исполнителем в установленном порядке, согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств».

4.2.2. Допуск к работе осуществляется после проставления Исполнителем отметки о проведении предрейсового технического осмотра транспортного средства в путевых листах/сменных рапортах.

4.2.3. В случае поломки или ДТП Исполнитель производит замену машины на аналогичную в течение 3 часов.

4.2.4. Исполнитель направляет транспортное средство, заправленное ГСМ и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги в течение всего рабочего дня. Транспорт должен быть чистым внутри, снаружи и в технически исправном состоянии.

4.2.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, предусмотренную действующим законодательством.

4.2.6. Водитель, управляющий транспортным средством, должен иметь соответствующее водительское удостоверение, дающее право на управление транспортным средством.

 4.2.7. Транспортное средство с неисправным (абонентским терминалом) (БНТ) не допускается к исполнению услуг и должен быть заменен на аналогичный вид транспорта/прицепа с исправным БНТ.

4.2.8. Транспортное средство должно быть оснащено Бортовым навигационно-связным оборудованием на базе системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (БНТ). БНТ должен быть подключен и зарегистрирован в государственной информационной системе Московской области «Региональная навигационно-информационная система Московской области» (РНИС МО).

1. Исполнитель в течение 5 календарных дней со дня заключения контракта обязан зарегистрироваться в системе мониторинга РНИС МО;

2. Исполнитель обязан обеспечить оператору РНИС МО (государственное казенное учреждение Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области» (далее – Оператор) передачу мониторинговой информации от транспортных средств используемых для оказания услуг по заявкам Заказчика (идентификационный номер  абонентских телеметрических терминалов, географическая широта местоположения транспортных средств (далее - ТС); географическая долгота местоположения ТС; скорость движения ТС, время и дата фиксации местоположения ТС и иное в соответствии с Соглашением с Оператором). Интервал передачи мониторинговой информации должен быть не реже 1 (одного) раза в минуту если иное не установлено Оператором. В случае невозможности передачи вышеуказанной информации Исполнитель обязан уведомить Оператора и Заказчика о возникновении, причинах и сроках возобновления передачи информации не позднее 4 (четырех) часов с момента прекращения передачи;

В случае не передачи вышеуказанной информации Оператору по вине Исполнителя услуги считаются не выполненными, Исполнитель признается нарушившим существенные условия Контракта;

Всю необходимую информацию по подключению и эксплуатации РНИС МО Исполнитель может получить у Оператора и посредством информации с сайта Оператора по адресу в сети Интернет http://www.cbddmo.ru

4.2.9. Исполнитель должен предоставить доступ (логин и пароль) к личному кабинету системы навигации ГЛОНАСС для Заказчика, в целях контроля, отслеживания и подтверждения отработанного количества часов технических средств задействованных для выполнения работ на объектах Заказчика. В случае возникновения технических неисправностей с доступом в Личный кабинет, Исполнитель обязуется осуществить поддержку посредством взаимосвязи с организацией предоставляющей услуги мониторинга системы ГЛОНАСС. Фиксация отсутствия доступа осуществляется путем снимка экрана с отражением времени снимка. Данный снимок направляется по электронному адресу Исполнителя, указанному в разделе 16 контракта.
4.2.10. В настройках предоставляемой системы мониторинга ГЛОНАСС, должен быть настроен отчет по следующим параметрам:

1) наименование объекта с прописанным гос. номером;

2) начало и конец интервала запрашиваемого периода;

3) поездки с указанием наименований улиц и пробега;

4) остановки, стоянки с указанием наименований улиц;

5) отработанные часы с разбивкой:

- часы в движении

- часы на холостом ходу.

4.2.11. Началом оказания услуг считается фактическое время прибытия транспортного средства на адрес и ко времени, указанным в заявке ПИК ЕАСУЗ.

4.2.12. Оказание услуг по заявке ПИК ЕАСУЗ, на усмотрение Заказчика, может оказываться в круглосуточном режиме, в выходные и праздничные дни.

5. Требования к оказанию услуг:

5.1. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации «О правилах дорожного движения» от 23 октября 1993 года № 1090 и Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ.

5.2. Исполнитель оформляет полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.3. Оказанные услуги, не соответствующие требованиям настоящего Описания объекта закупки (технического задания) и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, приемке и оплате не подлежат.

5.4. Истечение срока оказания услуг влечет прекращение обязательств сторон по незатребованному Заказчиком по заявкам объему услуг по Контракту.

5.5. В случае повреждения работниками Исполнителя имущества Заказчика, Исполнитель возмещает ущерб, а также, за свой счет и своими силами, обеспечивает ремонт и восстановление поврежденного имущества в срок, установленный в Акте о повреждении имущества.

5.6. Исполнитель обязан обеспечить соответствие квалификации водителя требованиям настоящего описания объекта закупки (технического задания).  

6. Срок оказания услуг: осуществляться в сроки, указанные в разделе «График выполнения обязательств по контракту» приложения 2 к Контракту.
7. Место оказания услуг: Московская область, г.о. Воскресенск, в соответствии с приложением 7 к Контракту.
 8. Порядок направления заявки: 
8.1. Оказание услуг осуществляется средствами и силами Исполнителя по заявкам Заказчика, направленным посредством портала исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ), в соответствии с Приложением 2 к Контракту. 
8.2. Минимальное количество заявок за месяц, направленных посредством ПИК ЕАСУЗ - 1 штука, максимальное количество – 2 штук.

Минимальное количество техники, задействованное одновременно: 1.

Максимальное количество техники, задействованное одновременно: 3.

8.3. Погодные условия в виде дождя и т.п. являются основанием для изменения условий выполнения работ.

           9. Цель оказания услуг: Перевозка инертных материалов для подсыпки дорог.
 10. Неотъемлемой частью Описания объекта закупки являются:

-  Приложение №1 к Описанию объекта закупки (техническое задание) (Форма заявки).

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)







(Форма заявки)

к Контракту №_______________________________от_____________

Заявка на оказание услуг транспорта 

«___» _________20__ года

	№ п/п
	Наименование производственного комплекса


	Вид услуги
	Кол-во
	Ед. изм.
	Адрес (маршрут) предоставления услуг
	Период предоставления услуг
	Время   работы


	Примеч.

	
	
	
	
	
	
	с
	по
	начало
	окончание
	

	
	
	Оказание услуг по аренде самосвала с водителем
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель заказчика                      
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